附件1

“六有六无”整治标准

（一）“六有”标准

1.门口有灭火器：1-2间的门店每层应设置1组灭火器（2具4KG干粉灭火器装在灭火器箱内），放在门口明显位置；一定规模的社会单位，应在每层走道的明显位置，设置不少于2组灭火器。

2.出口有应急灯：门店每个走道口、门口要设置一个消防应急照明灯。

3.通道有指示牌：门店要在疏散通道设置疏散指示标志，在出口处要设置安全出口指示标志。

4.屋顶有报警器：每个房间屋顶安装不少于1个独立式感烟火灾探测报警器。

5.前台有承诺书：应在前台或室内明显位置张贴《消防安全承诺书》，承诺门店消防安全。

6.墙上有宣传画：在室内明显位置张贴九小场所、沿街门店消防宣传提示贴画，加强警示宣传。

（二）“六无”标准

1.无违规住人：住宿与经营、仓储部分必须采取符合标准的防火分隔措施，且留宿人员不得超过2人，住宿部分应设置在靠近门窗、便于逃生位置。严禁在饭店、网吧、美容、娱乐场所内部设置员工宿舍。

2.无堵塞通道：严禁锁闭、占用、堵塞疏散通道，严禁在楼梯间内堆放杂物、停放电动车。

3.无防盗窗：严禁设置影响逃生、灭火救援的金属栅栏和防盗网等障碍物，必须设置的，应设置易于从房间内部开启的装置。

4.无违章彩钢板房：严禁使用可燃易燃夹芯彩钢板。

5.无违章用火用电：严禁私拉乱接电气线路和使用大功率电器，严禁违章用火、用电，严禁电动车在室内或楼梯间违规充电。

6.无易燃易爆危险品：严禁违规生产、储存、经营易燃易爆危险物品。